[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.2
pe=2
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	2	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR
nb=Wykonanie stanu surowego zamknietego ,wraz z pełnym wykonaniem pokrycia dachowego w budynku użyteczności publicznej
ab=Warszawa ul. Kolegiacka 3, dz. nrr ew. 60/2 z obrębu 1-05-51  
ni=MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, Dzielnica Wilanów
ai=Ul. Stanisława Kostki Potockiego 11, 02-958 Warszwawa
br=BUDOWLANA
cpv=45111300-1	Roboty rozbiórkowe
cpv=45262520-2	Roboty murowe
cpv=45261100-5	Wykonywanie konstrukcji dachowych
cpv=45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
cpv=45262311-4	Betonowanie konstrukcji

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Budynek w stanie surowym otwartym , konstrukcja żelbetowa słupowo płytowa 1310opis zgodnie z Opinią techniczną dotyczącą budynku biurowego z biblioteką publiczną przy ul. Kolegiackiej 3 , autorstwa prof.zw.dr hab. Inż. Kazimierza Szulborskiego , mgr inż. arch. Anny Majewskiej i mgr inż. Pawła Przybysza .1310Budynek zlokalizowany jest na działce nr 60/2 z obrębu 1-05-51  o powierzchni 3 416 m2 ,przedmiotowa inwestycja była budowana w  od 02.05.2002 do 29.04.2003 r. 1310Charakterystyczne parametry techniczne wg projektu budowlanego :1310- Kubatura 16 100 m3 1310- powierzchnia netto  5636,9 m2 1310- powierzchnia całkowita 6263,1 m2 1310- powierzchnia zabudowana 1299 m2 1310- maksymalna wysokość budynku 15 m 1310Konstrukcja budynku jest żelbetowa płytowo - słupowa z monolitycznymi i murowanymi ścianami usztywniającymi . Siatka osi konstrukcyjnych w części biurowej to 5,10 x 8,10 i 6,00x 8,10m .13101310131013101310Przedmiot opracowania 1310Przedmiotem opracowania jest  wykonanie stanu surowego zamknietego ,wraz z pełnym wykonaniem pokrycia dachowego.1310131009Standard wykończenia131009Wykończenie zewnętrzne 1310Wymiana i domurowanie wszystkich ścian zewnętrznych nośnych  i zewnętrznych osłonowych wykonanych z bloczka Fortis na  bloczek Silka 24 15 Mpa.1310131009Klapy pożarowe 1310Klapy pożarowe Mercor , Icopal lub równorzędne 13101310              Dach 13101310Zaprojektowano dach częściowo płaski o nachyleniu 5% oraz połacie skośne o spadku ok. 40 - 70%.1310Pokrycie  połaci dachowych - Dachówka ceramiczna rzymska. Creaton " Romano"  czerwień naturalna lub równorzędne .( warstwy zgodne z rysunkami ) 13101310Pokrycie części płaskiej - papa termozgrzewalna - np. ICOPAL Fire Smart Solo lub równorzędne . ( warstwy zgodne z rysunkami ) 1310Odwodnienie  dachu i połaci dachowych w systemie GEBERIT lub równorzędne.13101310

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=11021.5096

[RMS ZEST 597]
ty=M
na=dachówka ceramiczna typu Romano creaton	0
id=1820007	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20300.8176

[RMS ZEST 180]
ty=M
na=krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	0
id=2641810	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=66.8261

[RMS ZEST 579]
ty=M
na=bloki SILKA M24 34x24x19 cm	0
id=1811050	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12396.216

[RMS ZEST 599]
ty=M
na=gąsiory półokrągłe Romano	0
id=1820110	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=802.4866

[RMS ZEST 605]
ty=M
na=Osadzenie klapy dymowej 1,96x1,96m w dachu	0
id=nr01503	3
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 602]
ty=M
na=blacha powlekana płaska	0
id=9_00011	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=884.0047

[RMS ZEST 614]
ty=M
na=Płyta OSB gr. 18 mm	0
id=2670107	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.7845

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=łaty iglaste nasycone, kl.II	0
id=2642110	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.3132

[RMS ZEST 590]
ty=M
na=FOLIA DRAFTEX GULLFIBER lub równoważna	0
id=1560311	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1424.1645

[RMS ZEST 633]
ty=M
na=płyty styropianowe ekstrudowane ROOFATE gr. 10 cm	0
id=1562699	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=254.8255

[RMS ZEST 493]
ty=M
na=nadproża prefabrykowane	0
id=1906199	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=358.428

[RMS ZEST 6]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0
il=112.4156

[RMS ZEST 642]
ty=M
na=żwir płukany 10-20 mm luzem	0
id=1610310	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=26.696

[RMS ZEST 630]
ty=M
na=papa termozgrzewalna  ICOPAL BASE 400P lub równoważną	0
id=2305530	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=279.0947

[RMS ZEST 631]
ty=M
na=papa termozgrzewalna  ICOPAL BASE 400P lub równoważną	0
id=2305560	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=279.0947

[RMS ZEST 404]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 12	0
id=2380807	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.3509

[RMS ZEST 606]
ty=M
na=Osadzenie klapy dymowej 1,56x1,41m w dachu	0
id=nr01503	3
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 651]
ty=M
na=papa termozgrzewalna nawierzchniowa FIRE SMART SOLO LUB RÓWNORZĘDNE	0
id=2305560	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=159.7476

[RMS ZEST 603]
ty=M
na=wkręty samogwintujące typu SW do blach	0
id=9_00004	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12756.0271

[RMS ZEST 587]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=300.7979
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	34000

[RMS ZEST 53]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=28.8051

[RMS ZEST 649]
ty=M
na=płyty styropianowe FS 20 gr. 10 cm	0
id=1562699	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=145.8566

[RMS ZEST 663]
ty=M
na=akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS CERMIT N 200	0
id=2350040	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=327.9

[RMS ZEST 608]
ty=M
na=łaty iglaste nasycone kl. II	0
id=2642002	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.4157

[RMS ZEST 648]
ty=M
na=płyty styropianowe FS 15 gr. 10 cm	0
id=1562699	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=145.8566

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=opłata na wysypisku	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=165.317

[RMS ZEST 588]
ty=M
na=zaprawa cementowo-wapienna	0
id=2380810	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.1194

[RMS ZEST 634]
ty=M
na=geowłóknina	0
id=3905099	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=251.9133

[RMS ZEST 640]
ty=S
na=samochód skrzyniowy	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0
il=25.4826
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39500

[RMS ZEST 624]
ty=M
na=uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych	0
id=1554103	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1613.55

[RMS ZEST 616]
ty=M
na=rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 110 mm	0
id=5630405	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=88.66

[RMS ZEST 615]
ty=M
na=wkręty do drewna	0
id=1330500	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=68.746

[RMS ZEST 598]
ty=M
na=wkręty stalowe	0
id=1343299	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18565.702

[RMS ZEST 660]
ty=M
na=wypusty dachowe geberit pluwia	0
id=6328450	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 650]
ty=M
na=włóknina szklana	0
id=3905099	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=144.1896

[RMS ZEST 617]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm	0
id=5644809	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=77

[RMS ZEST 448]
ty=M
na=siatka z włókna szklanego	0
id=3900600	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=257.5712

[RMS ZEST 661]
ty=M
na=folie wiatroizolacyjne	0
id=1560320	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=120.23

[RMS ZEST 609]
ty=M
na=kołki rozporowe	0
id=8990411	1
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2452.177

[RMS ZEST 629]
ty=M
na=roztwór asfaltowy do gruntowania	0
id=2301500	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=114.4806

[RMS ZEST 647]
ty=M
na=folia STOPAIR GULLFIBER	0
id=1560412	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=166.6932

[RMS ZEST 619]
ty=M
na=uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 110 mm	0
id=5651699	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=110

[RMS ZEST 628]
ty=M
na=gaz propan-butan	0
id=1020100	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=137.2774

[RMS ZEST 662]
ty=M
na=podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST	0
id=1552328	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=32.79

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 80	0
id=2380807	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.757

[RMS ZEST 607]
ty=M
na=blacha stalowa powlekana płaska grub. 0,5 mm	0
id=1120401	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=29.92

[RMS ZEST 625]
ty=M
na=dyble plastikowe "z grzybkami"	0
id=8990499	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=489.3616

[RMS ZEST 470]
ty=M
na=płyty styropianowe 12 cm	0
id=1562600	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.1758

[RMS ZEST 637]
ty=S
na=ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50 KM)	0
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.679
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39116

[RMS ZEST 620]
ty=M
na=uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm	0
id=6810504	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=137.5

[RMS ZEST 511]
ty=S
na=zsyp budowlany do gruzu	0
id=at501	3
jm=m-g	148
ce=0
il=3.04

[RMS ZEST 612]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	0
id=1330500	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.93

[RMS ZEST 405]
ty=M
na=masa asfaltowa	0
id=2300400	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.296

[RMS ZEST 8]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0
il=5.1788

[RMS ZEST 652]
ty=M
na=papa asfaltowa na osnowie z tkanin bawełnianych	0
id=2304399	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.5

[RMS ZEST 535]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.66

[RMS ZEST 658]
ty=M
na=kit asfaltowy	0
id=2302400	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.62

[RMS ZEST 623]
ty=S
na=żuraw okienny przenośny 0,15 t	0
id=35111	1
jm=m-g	148
ce=0
il=3.9702
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	35111

[RMS ZEST 505]
ty=S
na=rusztowania ramowe elewacyjne	0
id=48200	1
jm=m-g	148
ce=0
il=3.04

[RMS ZEST 653]
ty=M
na=lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	0
id=2300100	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 656]
ty=M
na=blacha stalowa 3 mm	0
id=1110100	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.71

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=acetylen techniczny rozpuszczony	0
id=1540001	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.14

[RMS ZEST 654]
ty=M
na=emulsja asfaltowa izolacyjna	0
id=2302099	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.71

[RMS ZEST 657]
ty=M
na=tlen techniczny sprężony	0
id=1540400	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.12

[RMS ZEST 164]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 601]
ty=R
na=blacharze gr.II	0
id=022	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 557]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 11]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 591]
ty=R
na=dekarze gr.II	0
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 313]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 99]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych	0
id=220	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 521]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 295]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=242	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 159]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 396]
ty=R
na=posadzkarze gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 395]
ty=R
na=posadzkarze gr.III	0
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 63]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 467]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 314]
ty=R
na=stolarze gr.II	0
id=412	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 296]
ty=R
na=szklarze gr.III	0
id=423	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 469]
ty=R
na=tynkarze gr.II	0
id=461	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 468]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 577]
ty=R
na=tynkarze gr.II	0
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 466]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 491]
ty=R
na=zbrojarze gr.II	0
id=482	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 241]
ty=R
na=montażyści gr.II	0
id=612	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 240]
ty=R
na=montażyści gr.III	0
id=613	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 556]
ty=R
na=Demontaz instalacji elektrycznej	0
id=999	1
jm=kpl	090
ce=0
il=0

[RMS ZEST 26]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 685]
ty=S
na=deskowanie systemowe drobnowymiarowe płyt i belek	0
id=47610	1
jm=m-g	148
ce=0
il=220

[RMS ZEST 686]
ty=M
na=pręty okrągłe do zbrojenia betonu, gładkie śr. do 14 mm	0
id=1101399	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0352

[RMS ZEST 688]
ty=S
na=nożyce do prętów	0
id=71231	1
jm=m-g	148
ce=0
il=40.5955

[RMS ZEST 689]
ty=S
na=giętarka do prętów	0
id=71212	1
jm=m-g	148
ce=0
il=33.6923

[RMS ZEST 692]
ty=S
na=deskowanie systemowe drobnowymiarowe	0
id=47610	1
jm=m-g	148
ce=0
il=134.276
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	47610

[RMS ZEST 693]
ty=S
na=żuraw wieżowy torowy	0
id=32100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=6.4215
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	32100

[RMS ZEST 694]
ty=S
na=tor pod żuraw wieżowy	0
id=32200	1
jm=m-g	148
ce=0
il=6.3562
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	32200

[RMS ZEST 695]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	0
id=2600622	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0611

[RMS ZEST 696]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane kl.II	0
id=2600110	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.056

[RMS ZEST 697]
ty=M
na=rury stalowe śr.48,3x3,6 mm b/s ogólnego przeznaczenia - czarne	0
id=5000153	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=28.2684

[RMS ZEST 698]
ty=M
na=pręty okrągłe do zbrojenia betonu, żebrowane śr. do 14 mm	0
id=1101599	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.2957

[RMS ZEST 699]
ty=S
na=prościarka do prętów	0
id=71250	1
jm=m-g	148
ce=0
il=18.1252
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	71250

[RMS ZEST 700]
ty=S
na=pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h	0
id=44141	1
jm=m-g	148
ce=0
il=3.2996
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	44141

[RMS ZEST 702]
ty=M
na=pręty okrągłe do zbrojenia betonu, żebrowane śr. 14-20 mm	0
id=1101599	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.9364

[RMS ZEST 703]
ty=M
na=pręty okrągłe do zbrojenia betonu, żebrowane śr. ponad 20 mm	0
id=1101599	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.7377

[RMS ZEST 704]
ty=M
na=beton B 30	0
id=2370699	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=42.175

[RMS ZEST 705]
ty=S
na=deskowanie systemowe drobnowymiarowe płyt i belek'	0
id=47610	1
jm=m-g	148
ce=0
il=100

[RMS ZEST 4]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=ROZBIÓRKI
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
cpv=45111300-1
wn=		

[POZYCJA]
id=520
pd=ATHENASOFT wyd.I 2001	KNR	AT-05 1664-02	AT-05	1664-02		1
mpn=1211
na=Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=2
jm=kpl.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=3.19	0	3.19
np=1
wa=0
wb=0
il=6.38

[RMS 511]
nz=1.52	0	1.52
np=1
wa=0
wb=0
il=3.04

[RMS 505]
nz=1.52	0	1.52
np=1
wa=0
wb=0
il=3.04

[POZYCJA]
id=578
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0353-01	4-01	0353-01		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru nadprożowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=200.4
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=105.8	1	(2,3*4+1.5*26+1.7+1,5+1.5)*2	nadproża parteru	
wo=94.6	1	(1.5*30+2,3)*2	nadproża I piętra	

[RMS 1]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=128.256

[POZYCJA]
id=502
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0102-05	4-04	0102-05		1
mpn=_1211
na=Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości ponad 9 m (ponad 2 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=134.255
jm=m3	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=100.36	1	((16.25+7.01+13.23+16.47+4.5+25.26+10.19+3.28+0.64*2+3.61+14.26+0.8+2.74+1.94+3.95+1.59+0.31*2-0.31*6)*3.23-1.96*(2.58*2+2.53+2.57)-1.1*1.8*26-1.25*2.58-1.0*2.57-1.0*3.01)*0.31	parter	
wo=-16.399	1	-(2.3*4+1.5*26+1.7+1.5+1.5)*0.31	nadproża parteru	
wo=64.957	1	((1.31+9.34+13.57+0.97+4.52+25.29+14.61+3.59+14.28+0.81-0.31*6)*3.23-1.1*1.95*30-1.97*2.68)*0.31	I piętro	
wo=-14.663	1	-(1.5*30+2.3)*0,31	nadproża I piętra	

[RMS 1]
nz=3.33	0	3.33
np=1
wa=0
wb=0
il=447.0691

[POZYCJA]
id=272
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-04	4-01	0106-04		1
mpn=1211
na=Usunięcie z budynku gruzu
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=165.317
jm=m3	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=134.255	1	#p3		
wo=16.399	1	(2.3*4+1.5*26+1.7+1.5+1.5)*0.31	nadproża parteru	
wo=14.663	1	(1.5*30+2.3)*0.31	nadproża I piętra	

[RMS 1]
nz=4.54	0	4.54
np=1
wa=0
wb=0
il=750.5392

[POZYCJA]
id=27
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11		1
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km + opłata na wysypisku
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=165.317
jm=m3	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=165.317	1	#p4		

[RMS 1]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=142.1726

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=165.317

[RMS 6]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=82.6585

[POZYCJA]
id=28
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-12	4-01	0108-12		1
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - odległość ustala oferent
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=165.317
jm=m3	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=165.317	1	#p4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=9		9
wm=1		1
ws=9		9

[RMS 6]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=29.7571

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY  MUROWE
wa=0
kn=0	0	0
id=173
nu=2
cpv=45262520-2
wn=		

[POZYCJA]
id=580
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2000	KNR	9-01 0104-02	9-01	0104-02		1
mpn=_1211
na=Ściany osłonowe i nośne o wys. do 4,5 m z bloków SILKA gr. 24 cm o wytrzymałości 15MPa
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=843.28
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-04.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=485.125	1	(16,25+6,77+12,99+16,28+4,5+24,78+11,58+2,97+4,19+1,16+3,85+13,68+18,79+1,83+1,48+3,95+1,94+2,74)*3,24	parter	
wo=-100.93	1	-(1.9*2.5*3+1.1*1.8*41+1.2*2.5+1.0*2.5)	parter otwory	
wo=-14.28	1	-(2,3*3+1,5*41+1,5+1,5)*0,2	nadproża parteru	
wo=469.055	1	(15,24+9,09+12,98+16,24+4,52+24,81+14,61+3,6+14,28+18,25+3,98+7,17)*3.24	I piętro	
wo=-107.71	1	-(1.1*1.8*52+1,9*2,5)	otwory I pietra	
wo=-16.06	1	-(2.3+1.5*52)*0.2	nadproża I piętra	
wo=164.56	1	(5,25+24,73+12,01+8,8)*3.24	II piętro	
wo=-31.68	1	-(1.1*1.8*16)	otwory II pietra	
wo=-4.8	1	-(1.5*16)*0.2	nadproża II piętra	

[RMS 1]
nz=1.19	0	1.19
np=1
wa=0
wb=0
il=1003.5032

[RMS 579]
nz=14.7	0	14.7
np=1
wa=0
wb=0
il=12396.216

[RMS 588]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0
il=10.1194

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=201
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0132-01	2-02	0132-01		1
mpn=1211
na=Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z bloczków i pustaków
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=115
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-04.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	3+41+1+1	parter	
wo=53	1	52+1	I piętro	
wo=16	1	16	II piętro	

[RMS 1]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=0
wb=0
il=178.25

[POZYCJA]
id=203
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0132-02	2-02	0132-02		1
mpn=1211
na=Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=6
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-04.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	3+1+1	parter	
wo=1	1	1	I piętro	

[RMS 1]
nz=2.14	0	2.14
np=1
wa=0
wb=0
il=12.84

[POZYCJA]
id=507
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0132-05	2-02	0132-05		1
mpn=_1211
na=Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=351.4
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-04.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=142.8	1	(2.3*3+1.5*41+1.5+1.5)*2	nadproża parteru	
wo=160.6	1	(2.3+1.5*52)*2	nadproża I piętra	
wo=48	1	(1.5*16)*2	nadproża II piętra	

[RMS 1]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=70.28

[RMS 493]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=358.428

[RMS 587]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=7.028

[ELEMENT 1]
na=KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU
wa=0
kn=0	0	0
id=275
nu=3
cpv=45261100-5
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Biblioteka
wa=0
kn=0	0	0
id=598
nu=3.1
cpv=45261100-5
wn=		

[POZYCJA]
id=581
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0402-01	2	0402-01		1
mpn=_1211
na=Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murłaty i podwaliny1310łączna objętość elementów 1,96m3
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=146.05
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=101.47	1	101,47	murłaty	
wo=44.58	1	44.58	podwaliny	

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1.96
wo=1.96
jm=m3	000

[RMS 1]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=24.8285

[RMS 180]
nz=0.014225	0		2	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0776

[RMS 4]
nz=13	0	13
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 587]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.921

[POZYCJA]
id=582
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0402-02	2	0402-02		1
mpn=_1211
na=Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - płatwie belki i wymiany 1310łączna objętość elementów 3,674 m3
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=211.78
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=211.78	1	211.78	płatwie belki wymiany	

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=3.674
wo=3.674
jm=m3	000

[RMS 1]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=95.301

[RMS 180]
nz=0.019083	0		2	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.0414

[RMS 4]
nz=13	0	13
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 587]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2356

[POZYCJA]
id=583
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0402-03	2	0402-03		1
mpn=_1211
na=Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - słupy1310łączna objętość elementów 1,842 m3
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=191.88
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=191.88	1	191,88		

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1.842
wo=1.842
jm=m3	000

[RMS 1]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=80.5896

[RMS 180]
nz=0.010176	0		2	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9525

[RMS 4]
nz=13	0	13
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 587]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8376

[POZYCJA]
id=585
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0402-05	2	0402-05		1
mpn=_1211
na=Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe1310łączna objętość elementów 7,532 m3
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=655.06
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=655.06	1	655,06		

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=7.532
wo=7.532
jm=m3	000

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=144.1132

[RMS 180]
nz=0.011958	0		2	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=7.8333

[RMS 4]
nz=13	0	13
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 587]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5506

[POZYCJA]
id=586
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0402-06	2	0402-06		1
mpn=_1211
na=Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie narożne i koszowe1310łączna objętość elementów 0,978 m3
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=59.31
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=59.31	1	59,31		

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=0.978
wo=0.978
jm=m3	000

[RMS 1]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=28.4688

[RMS 180]
nz=0.017149	0		2	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0171

[RMS 4]
nz=13	0	13
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 587]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5931

[ELEMENT 2]
na=Biuro II i III piętro
wa=0
kn=0	0	0
id=605
nu=3.2
cpv=45261100-5
wn=		

[POZYCJA]
id=606
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0402-01	2	0402-01		1
mpn=_1211
na=Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murłaty i podwaliny1310łączna objętość elementów - 3,707 m3
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=249.41
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=249.41	1	249,41		

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=3.707
wo=3.707
jm=m3	000

[RMS 1]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=42.3997

[RMS 180]
nz=0.015755	0		2	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9294

[RMS 4]
nz=13	0	13
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 587]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9882

[POZYCJA]
id=607
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0402-02	2	0402-02		1
mpn=_1211
na=Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - płatwie, belki i wymiany1310łączna objętość elementów - 10,779 m3
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=670.57
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=670.57	1	670,57		

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=10.779
wo=10.779
jm=m3	000

[RMS 1]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=301.7565

[RMS 180]
nz=0.017682	0		2	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=11.8569

[RMS 4]
nz=13	0	13
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 587]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=13.4114

[POZYCJA]
id=608
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0402-03	2	0402-03		1
mpn=_1211
na=Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - słupy 1310łączna objętość elementów 6,556 m3
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=533.59
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=533.59	1	533,59		

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=6.56
wo=6.56
jm=m3	000

[RMS 1]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=224.1078

[RMS 180]
nz=0.013032	0		2	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=6.9536

[RMS 4]
nz=13	0	13
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 587]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=10.6718

[POZYCJA]
id=610
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0402-05	2	0402-05		1
mpn=_1211
na=Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe1310łączna objętość elementów - 17,374 m3
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1424.25
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1424.25	1	1424,25		

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=17.374
wo=17.374
jm=m3	000

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=313.335

[RMS 180]
nz=0.012687	0		2	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=18.069

[RMS 4]
nz=13	0	13
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 587]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=14.2425

[POZYCJA]
id=611
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0402-06	2	0402-06		1
mpn=_1211
na=Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie narożne i koszowe1310 łączna objętość elementów - 4,516 m3
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=290.69
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=290.69	1	290,69		

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=4.516
wo=4.516
jm=m3	000

[RMS 1]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=139.5312

[RMS 180]
nz=0.016157	0		2	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6966

[RMS 4]
nz=13	0	13
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 587]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9069

[ELEMENT 2]
na=Wieża
wa=0
kn=0	0	0
id=618
nu=3.3
cpv=45261100-5
wn=		

[POZYCJA]
id=619
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0402-01	2	0402-01		1
mpn=_1211
na=Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murłaty i podwaliny1310 łączna objętość elementów - 0,442 m3
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=30.66
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=30.66	1	30,66		

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=0.442
wo=0.442
jm=m3	000

[RMS 1]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2122

[RMS 180]
nz=0.015281	0		2	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4685

[RMS 4]
nz=13	0	13
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 587]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6132

[POZYCJA]
id=623
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0402-05	2	0402-05		1
mpn=_1211
na=Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe1310 łączna objętość elementów - 2,569 m3
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=137.45
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=137.45	1	137,45		

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=2.569
wo=2.569
jm=m3	000

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=30.239

[RMS 180]
nz=0.019438	0		2	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6718

[RMS 4]
nz=13	0	13
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 587]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3745

[POZYCJA]
id=624
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0402-06	2	0402-06		1
mpn=_1211
na=Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie narożne i koszowe1310 łączna objętość elementów - 1,210 m3
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=28.01
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=28.01	1	28,01		

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1.21
wo=1.21
jm=m3	000

[RMS 1]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=13.4448

[RMS 180]
nz=0.044927	0		2	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2584

[RMS 4]
nz=13	0	13
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 587]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2801

[ELEMENT 1]
na=DACH  - POKRYCIE DACHÓWKĄ
wa=0
kn=0	0	0
id=292
nu=4
cpv=45260000-7
wn=		

[POZYCJA]
id=293
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0604-02	2	0604-02		1
na=FOLIA DRAFTEX GULLFIBER lub równoważna przymocowana do konstrukcji drewnianej
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1294.695
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-05.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=89.312	1	0.5*8.96*4.74/cos(18)*4	wieża	
wo=401.574	1	0.5*(16.67+10.68)*6.0/cos(35)+0,5*(26,71+14,73)*6,0/cos(35)+0,5*(23,58+17,28)*6,0/cos(35)	biblioteka	
wo=-79.472	1	-(3.5*1.69/cos(35)+0.5*3.5*1.27/cos(35))*8	biblioteka otwór lukarny	
wo=68.717	1	(0.5*1.38/cos(25)*3.5+2*1.75*1.61/cos(18))*8	pokrycie lukarny	
wo=188.011	1	0,5*(19,68+11,68)*5,24*2+0,5*4,52*5,24*2	biuro II piętro	
wo=-38.868	1	-(3.5*1.69/cos(35)+0.5*3.22*1.27/cos(35))*4	biuro II p otwór lukarny	
wo=34.359	1	(0.5*1.38/cos(25)*3.5+2*1.75*1.61/cos(18))*4	pokrycie lukarny biuro IIp	
wo=645.851	1	0.5*(27,13+12,06)*8.24*4	biuro III piętro	
wo=-109.275	1	-(3.5*1.69/cos(35)+0.5*3.5*1.27/cos(35))*11	biuro III p otwór lukarny	
wo=94.486	1	(0.5*1.38/cos(25)*3.5+2*1.75*1.61/cos(18))*11	pokrycie lukarny biuro IIIp	

[RMS 1]
nz=0.065	0	0.065
np=1
wa=0
wb=0
il=84.1552

[RMS 590]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1424.1645

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 8]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1788

[POZYCJA]
id=294
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0403-02	2	0403-02		1
mpn=_1211
na=Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej łaty dystansowe 6x4cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1294.695
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-07.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1294.695	1	#p24		

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=233.0451

[RMS 183]
nz=0.0036	0	0.0036
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6609

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 587]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=25.8939

[POZYCJA]
id=587
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0403-02	2	0403-02		1
mpn=_1211
na=Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej kontrłaty 6x2,5cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1294.695
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-07.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1294.695	1	#p24		

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=233.0451

[RMS 183]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5894

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 587]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=25.8939

[POZYCJA]
id=295
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0403-02	2	0403-02		1
mpn=_1211
na=Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej łaty 5x4cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1294.695
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-07.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1294.695	1	#p24		

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=233.0451

[RMS 183]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=9.0629

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 587]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=25.8939

[POZYCJA]
id=589
pd=IGM wyd.III 2000	KNR	0-15II 0517-03	0-15II	0517-03		1
mpn=_1211
na=Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1294.695
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-07.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1294.695	1	#p24		

[RMS 1]
nz=1.953	0	1.953
np=1
wa=0
wb=0
il=2528.5393

[RMS 597]
nz=15.68	0	15.68
np=1
wa=0
wb=0
il=20300.8176

[RMS 598]
nz=13.72	0	13.72
np=1
wa=0
wb=0
il=17763.2154

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 587]
nz=0.0514	0	0.0514
np=1
wa=0
wb=0
il=66.5473

[RMS 53]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9063

[POZYCJA]
id=590
pd=IGM wyd.III 2000	KNR	0-15II 0517-04	0-15II	0517-04		1
mpn=_1211
na=Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=305.128
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-07.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=84	1	(1.7+2.65*2)*12	dach 35st	
wo=107.1	1	(3,2+2,65*2)*12+5,1	dach 25st	
wo=114.028	1	6.33/cos(18)*4+5.65/cos(35)*3+8,47/cos(35)*2+10,43/cos(25)*4		

[RMS 1]
nz=0.5828	0	0.5828
np=1
wa=0
wb=0
il=177.8286

[RMS 599]
nz=2.63	0	2.63
np=1
wa=0
wb=0
il=802.4866

[RMS 598]
nz=2.63	0	2.63
np=1
wa=0
wb=0
il=802.4866

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 587]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2441

[POZYCJA]
id=591
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0541-02	202	0541-02		1
mpn=1211
na=(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=178.368
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-07.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=50.4	1	2.52*2*25*0.4	kosze przy lukarnach 35st	
wo=82.544	1	((2.05*2+3.16)*12+(2.85*2+3.16)*12+(3.81*2+3.15+0.4+1.75))*0.4		
wo=45.424	1	(16.7+14.7+10.7+12.06*4+1.67*6+6.7+6.5)*0.4		

[RMS 1]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0
il=240.7968

[RMS 602]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0
il=219.3926

[RMS 603]
nz=17.2	0	17.2
np=1
wa=0
wb=0
il=3067.9296

[RMS 67]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1784

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 53]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4269

[POZYCJA]
id=654
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2005	KNR	9-12 0203-03	9-12	0203-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Mocowanie folii wiatroizolacyjnej na ścianach obudowy lukarn
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=109.3
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-05.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=45.6	1	(1.0*2+3.8-1.0*2)*12	dach 35st	
wo=63.7	1	(1,55*2+3,8-1,0*2)*13	dach 25st	

[RMS 1]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=5.465

[RMS 661]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=120.23

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=653
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-21 4004-07	0-21	4004-07		1
mpn=121,0:4,0911
na=Poszycie ścian lukarn z płyty  OSB gr. 18 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=109.3
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-09.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=109.3	1	#p31		

[RMS 1]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=28.418

[RMS 614]
nz=0.019	0	0.019
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0767

[RMS 612]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=10.93

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 587]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.093

[RMS 53]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.093

[POZYCJA]
id=655
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-06	0-23	2612-06		1
mpn=1211
na=Przyklejenie warstwy siatki na ścianach obudowy lukarn
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=109.3
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-09.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=109.3	1	#p31		

[RMS 1]
nz=0.6112	0	0.6112
np=1
wa=0
wb=0
il=66.8042

[RMS 624]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=437.2

[RMS 448]
nz=1.135	0	1.135
np=1
wa=0
wb=0
il=124.0555

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 623]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7651

[RMS 53]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5684

[POZYCJA]
id=656
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 0933-01	0-23	0933-01		1
mpn=_1211
na=Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=109.3
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-09.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=109.3	1	#p31		

[RMS 1]
nz=0.105	0	0.105
np=1
wa=0
wb=0
il=11.4765

[RMS 662]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=32.79

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 53]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0437

[POZYCJA]
id=657
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 0933-02	0-23	0933-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany ubudowy lukarn
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=109.3
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-09.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=109.3	1	#p31		

[RMS 1]
nz=0.4986	0	0.4986
np=1
wa=0
wb=0
il=54.497

[RMS 663]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=327.9

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 623]
nz=0.0064	0	0.0064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6995

[RMS 53]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9837

[POZYCJA]
id=636
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-01	0-23	2612-01		1
mpn=1211
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi GR. 12 cm  - przyklejenie płyt styropianowych do ścian w miejscach wykonywanie podbitki okapu
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=117.635
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-05.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=117.635	1	(3.64+18.63+18.42+3.5+22.08+25.19+24.92+24.15+23.26+25.82+16.06+7.4*4)*0.5		

[RMS 1]
nz=1.329	0	1.329
np=1
wa=0
wb=0
il=156.3369

[RMS 470]
nz=0.0525	0	0.0525
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1758

[RMS 624]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=705.81

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 623]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5881

[RMS 53]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1764

[POZYCJA]
id=637
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-04	0-23	2612-04		1
mpn=1211
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=470.54
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-05.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=470.54	1	#p36*4		

[RMS 1]
nz=0.0641	0	0.0641
np=1
wa=0
wb=0
il=30.1616

[RMS 625]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=489.3616

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 623]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0941

[RMS 53]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0941

[POZYCJA]
id=638
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-06	0-23	2612-06		1
mpn=1211
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie warstwy siatki na ścianach w miejscach wykonywanie podbitki okapu
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=117.635
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-09.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=117.635	1	#p36		

[RMS 1]
nz=0.6112	0	0.6112
np=1
wa=0
wb=0
il=71.8985

[RMS 624]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=470.54

[RMS 448]
nz=1.135	0	1.135
np=1
wa=0
wb=0
il=133.5157

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 623]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8234

[RMS 53]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6117

[POZYCJA]
id=631
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-18 2611-02	0-18	2611-02		1
mpn=1211
na=Montaż rusztu dla podbitki i koryt rynnowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=178.944
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-07.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=178.944	1	(3.64+18.63+18.42+3.5)*0.6+(22.08+25.19+24.92+24.15)*0.9+(23.26+25.82+16.06)*0.6+(7.4*4)*0.9		

[RMS 1]
nz=2.6562	0	2.6562
np=1
wa=0
wb=0
il=475.3111

[RMS 608]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4157

[RMS 609]
nz=13.7036	0	13.7036
np=1
wa=0
wb=0
il=2452.177

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 587]
nz=0.0205	0	0.0205
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6684

[RMS 53]
nz=0.0147	0	0.0147
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6305

[POZYCJA]
id=632
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-21 4004-07	0-21	4004-07		1
mpn=121,0:4,0911
na=Poszycie podbitki okapowej i koryt rynnowych ze płyty OSB gr. 18 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=458.307
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-07.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=296.579	1	(3.64+18.63+18.42+3.5)*1,1+(22.08+25.19+24.92+24.15)*1,4+(23.26+25.82+16.06)*1,1+(7.4*4)*1,4		
wo=161.728	1	(1,7*2+3,22)*0,8*12+(3,11*2+3,22)*0,8*13		
ko=	

[RMS 1]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=119.1598

[RMS 614]
nz=0.019	0	0.019
np=1
wa=0
wb=0
il=8.7078

[RMS 615]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=68.746

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 587]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5831

[RMS 53]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5831

[POZYCJA]
id=633
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0541-02	202	0541-02		1
mpn=1211
na=(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - rynny prostokątne wykonane w korytach z płyty OSB w tym 11 szt lejów spustowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=502.05
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-07.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=320.106	1	(3.64+18.63+18.42+3.5)*1.2+(22.08+25.19+24.92+24.15)*1.5+(23.26+25.82+16.06)*1.2+(7.4*4)*1.5		
wo=181.944	1	(1.7*2+3.22)*0.9*12+(3.11*2+3.22)*0.9*13		

[RMS 1]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0
il=677.7675

[RMS 602]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0
il=617.5215

[RMS 603]
nz=17.2	0	17.2
np=1
wa=0
wb=0
il=8635.26

[RMS 67]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5021

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 53]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=4.0164

[POZYCJA]
id=634
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-04	2-15	0205-04		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową - tymczasowe rury spustowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=110
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-07.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	11*10		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.299	0	0.299
np=1
wa=0
wb=0
il=31.4099

[RMS 616]
nz=0.806	0	0.806
np=1
wa=0
wb=0
il=88.66

[RMS 617]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=77

[RMS 619]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=110

[RMS 620]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=137.5

[RMS 4]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 535]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[POZYCJA]
id=307
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0504-07	2	0504-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Obróbki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych dachówką - rozwiązanie systemowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=22
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-07.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22		

[RMS 1]
nz=1.44	0	1.44
np=1
wa=0
wb=0
il=31.68

[RMS 607]
nz=1.36	0	1.36
np=1
wa=0
wb=0
il=29.92

[RMS 4]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=STROPODACHY
wa=0
kn=0	0	0
id=635
nu=5
cpv=45260000-7
wn=		

[POZYCJA]
id=639
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-01 1102-03 	2-02	1102-01	 1102-03 	1
mpn=135:0:10009171,101211
na=Szliczta cementowa w spadku 0,5% gr. 3-17 cm dylatowana w polach 2,0x2,0m
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=232.8
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-07.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=232.8	1	235-1,56*1,41		

[RMS 1]
nz=0.9292	0	0.9292
np=1
wa=0
wb=0
il=216.3178

[RMS 404]
nz=0.1046	0	0.0206+8*0.0105
np=1
wa=0
wb=0
il=24.3509

[RMS 405]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=16.296

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 587]
nz=0.1573	0	0.0309+8*0.0158
np=1
wa=0
wb=0
il=36.6194

[RMS 53]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0698

[POZYCJA]
id=640
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0504-02	2-02	0504-02		1
mpn=_1211
na=Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe np. ICOPAL BASE 400P
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=242.691
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-07.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=242.691	1	#p44+60*0.15+(1.56*2+1.41*2)*0.15		

[RMS 1]
nz=0.389	0	0.389
np=1
wa=0
wb=0
il=94.4068

[RMS 630]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=279.0947

[RMS 631]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=279.0947

[RMS 628]
nz=0.434	0	0.434
np=1
wa=0
wb=0
il=105.3279

[RMS 629]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=72.8073

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 587]
nz=0.0076	0	0.0076
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8445

[RMS 53]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=5.0965

[POZYCJA]
id=641
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodurowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa ROOFMATE lub równoważna
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=242.691
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-05.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=242.691	1	#p45		

[RMS 1]
nz=0.0891	0	0.0891
np=1
wa=0
wb=0
il=21.6238

[RMS 633]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=254.8256

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 587]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7766

[RMS 53]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1406

[POZYCJA]
id=642
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-04 0101-01	AT-04	0101-01		1
mpn=_1211
na=Ułożenie geowłókniny na stropodachu
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=242.691
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-05.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=242.691	1	#p45		

[RMS 1]
nz=0.0175	0	0.0175
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2471

[RMS 634]
nz=1.038	0	1.038
np=1
wa=0
wb=0
il=251.9133

[RMS 4]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 637]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0678

[POZYCJA]
id=643
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2004	KNR	9-07 0103-01	9-07	0103-01		1
mpn=1211
na=Ułożenie żwiru płukanego na stropodachach płaskich, o gr. 10 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=242.691
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-07.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=242.691	1	#p45		

[RMS 1]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=109.211

[RMS 642]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=26.696

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 640]
nz=0.105	0	0.105
np=1
wa=0
wb=0
il=25.4826

[RMS 587]
nz=0.1045	0	0.1045
np=1
wa=0
wb=0
il=25.3612

[POZYCJA]
id=644
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-01	2-02	0607-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii STOPAIR GULLFIBER poziome podposadzkowe lub równoważne
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=138.911
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-05.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=138.911	1	145-1,96*1,96*5+48,26*0,15+1,96*4*5*0,15		

[RMS 1]
nz=0.3596	0	0.3596
np=1
wa=0
wb=0
il=49.9524

[RMS 647]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=166.6932

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 587]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5558

[RMS 53]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9446

[POZYCJA]
id=645
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych FS 15 gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=138.911
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-05.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=138.911	1	145-1.96*1.96*5+48.26*0.15+1.96*4*5*0.15		

[RMS 1]
nz=0.0891	0	0.0891
np=1
wa=0
wb=0
il=12.377

[RMS 648]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=145.8566

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 587]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4445

[RMS 53]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6529

[POZYCJA]
id=646
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych FS 20 gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=138.911
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-05.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=138.911	1	#p50		

[RMS 1]
nz=0.0891	0	0.0891
np=1
wa=0
wb=0
il=12.377

[RMS 649]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=145.8566

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 587]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4445

[RMS 53]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6529

[POZYCJA]
id=647
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-04 0101-01	AT-04	0101-01		1
mpn=_1211
na=Ułożenie włókniny szklanej na warstwie izolacji na stropodachu
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=138.911
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-05.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=138.911	1	#p50		

[RMS 1]
nz=0.0175	0	0.0175
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4309

[RMS 650]
nz=1.038	0	1.038
np=1
wa=0
wb=0
il=144.1896

[RMS 4]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 637]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6112

[POZYCJA]
id=648
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0504-01	2-02	0504-01		1
mpn=_1211
na=Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe icopal FIRE SMART SOLO LUB RÓWNORZĘDNE
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=138.911
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-07.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=138.911	1	#p50		

[RMS 1]
nz=0.216	0	0.216
np=1
wa=0
wb=0
il=30.0048

[RMS 651]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=159.7476

[RMS 628]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=31.9495

[RMS 629]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=41.6733

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 587]
nz=0.0048	0	0.0048
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6668

[RMS 53]
nz=0.0122	0	0.0122
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6947

[POZYCJA]
id=649
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-15 0526-02	0-15	0526-02		1
mpn=_1211
na=Osadzenie klapy dymowej 1,96x1,96m w dachu
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=5
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-07.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 1]
nz=8.25	0	8.25
np=1
wa=0
wb=0
il=41.25

[RMS 605]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 4]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 587]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 53]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=650
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-15 0526-02	0-15	0526-02		1
mpn=_1211
na=Osadzenie klapy dymowej 1,56x1,41m w dachu
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=1
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-07.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=8.25	0	8.25
np=1
wa=0
wb=0
il=8.25

[RMS 606]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 587]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[RMS 53]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[POZYCJA]
id=651
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0541-01	202	0541-01		1
mpn=1211
na=(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=38.285
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-07.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=38.285	1	(60+(1,56*2+1,41*2)+(1,96*4*5)+48)*0,25		

[RMS 1]
nz=2.15	0	2.15
np=1
wa=0
wb=0
il=82.3127

[RMS 602]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0
il=47.0905

[RMS 603]
nz=27.5	0	27.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1052.8375

[RMS 67]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0766

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 53]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3063

[POZYCJA]
id=652
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0534-06	2-02	0534-06		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Obsadzenie wpustów dachowych z systemu GEBERIT pluwia
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-07.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=3.54	0	3.54
np=1
wa=0
wb=0
il=3.54

[RMS 652]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[RMS 653]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 654]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0
il=0.71

[RMS 660]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 656]
nz=2.71	0	2.71
np=1
wa=0
wb=0
il=2.71

[RMS 657]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 3]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[RMS 658]
nz=1.62	0	1.62
np=1
wa=0
wb=0
il=1.62

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 587]
nz=0.0129	0	0.0129
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0129

[RMS 53]
nz=0.0406	0	0.0406
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0406

[ELEMENT 1]
na=STROPY I SCHODY
wa=0
kn=0	0	0
id=658
nu=6
cpv=45262311-4
wn=		

[POZYCJA]
id=682
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0212-03	4-01	0212-03		1
mpn=1211
na=Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - słup
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=0.437
jm=m3	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=0.437	1	0,4*0,35*3,12		

[RMS 1]
nz=24.76	0	24.76
np=1
wa=0
wb=0
il=10.8201

[POZYCJA]
id=683
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0209-03	4-01	0209-03		1
mpn=_1211
na=Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm - dla oparcia ramy
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=0.22
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=0.22	1	0,4*0,55		

[RMS 1]
nz=12.1	0	12.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.662

[POZYCJA]
id=684
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0102-04	2	0102-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Deskowanie systemowe drobnowymiarowe słupów prostokątnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=9.91
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-03.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=9.91	1	(0.4*2+0.3*2)*1.45*2+(0,4*2+0,35*2)*1,45+(0,4*2+0,35*2)*2,45		

[RMS 1]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=14.865

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 692]
nz=0.416	0	0.416
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1226

[RMS 693]
nz=0.0205	0	0.0205
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2032

[RMS 694]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1982

[POZYCJA]
id=685
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0102-05	2	0102-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciągów i wieńców
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=130.269
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-03.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=48.786	1	(0,21*2+0,3)*(4,82+1,06+2,05)+0,5*(0,48+0,78)*2,93*4+(0,45*2+0,3)*(1,85+3,0+0,4)*2+(0,35+0,45*2)*(1,0+1,85+3,4)+(0,21+0,35+0,55)*(4,2+5,1+1,02)+0,5*(0,48+0,83)*2,92*2		
wo=70.608	1	(0,21+0,3+0,55+0,1)*(7,0+8,05+8,06)+(0,85*2+0,3)*(2,05*4+1,0*2)+(0,4+0,64)*(2,05*10+1,0*2)		
wo=10.875	1	0,25*3*2,8+0,25*2*(7,31+2,8+7,31+0,13)		

[RMS 1]
nz=1.92	0	1.92
np=1
wa=0
wb=0
il=250.1165

[RMS 695]
nz=0.00042	0	0.00042
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0547

[RMS 696]
nz=0.00043	0	0.00043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.056

[RMS 697]
nz=0.217	0	0.217
np=1
wa=0
wb=0
il=28.2684

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 692]
nz=0.598	0	0.598
np=1
wa=0
wb=0
il=77.9009

[RMS 693]
nz=0.033	0	0.033
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2989

[RMS 694]
nz=0.0327	0	0.0327
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2598

[POZYCJA]
id=686
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0102-06	2	0102-06		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Deskowanie systemowe drobnowymiarowe płyt stropowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=106.638
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-03.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=106.638	1	85.1-2.05*2.05+3.8+16+1,88*2,4+1,88*0,76		

[RMS 1]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0
il=143.9613

[RMS 695]
nz=0.00006	0	0.00006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0064

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 692]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=52.2526

[RMS 693]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9195

[RMS 694]
nz=0.0178	0	0.0178
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8982

[POZYCJA]
id=677
pd=		NZ		NZ		0
na=Czas pracy desk. drobnowym. słupów
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=100
jm=m-g	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-03.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	10*10		

[RMS 705]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=100

[POZYCJA]
id=691
pd=		NZ		NZ		0
na=Czas pracy desk. drobnowym. płyt i belek
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=220
jm=m-g	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-03.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	10*10		
wo=120	1	10*12		
ko=	

[RMS 685]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=220

[POZYCJA]
id=687
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0104-01	2	0104-01		1
mpn=_1211
na=Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=0.035
jm=t	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-02.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=0.035	1	(13,3+22,1)*0,001		

[RMS 1]
nz=36.7	0	36.7
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2845

[RMS 686]
nz=1.006	0	1.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0352

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 699]
nz=2.6	0	2.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.091

[RMS 688]
nz=4.75	0	4.75
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1663

[RMS 689]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1411

[RMS 587]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0252

[POZYCJA]
id=695
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0104-04	2	0104-04		1
mpn=_1211
na=Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=3.276
jm=t	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-02.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=3.276	1	((4,8+174,4+35)+(649,5+245,8)+(138,8+179,4+1735,9)+(112,4))*0,001		

[RMS 1]
nz=40.2	0	40.2
np=1
wa=0
wb=0
il=131.6952

[RMS 698]
nz=1.006	0	1.006
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2957

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 699]
nz=4.3	0	4.3
np=1
wa=0
wb=0
il=14.0868

[RMS 688]
nz=5.8	0	5.8
np=1
wa=0
wb=0
il=19.0008

[RMS 689]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0
il=15.7248

[RMS 587]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6208

[POZYCJA]
id=693
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0104-05	2	0104-05		1
mpn=_1211
na=Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=0.918
jm=t	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-02.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=0.918	1	(357+289,7+229,3+42,2)*0,001		

[RMS 1]
nz=27.2	0	27.2
np=1
wa=0
wb=0
il=24.9696

[RMS 702]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9364

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 699]
nz=4.3	0	4.3
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9474

[RMS 688]
nz=5.8	0	5.8
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3244

[RMS 689]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4064

[RMS 587]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7344

[POZYCJA]
id=694
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0104-06	2	0104-06		1
mpn=_1211
na=Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. powyżej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=2.684
jm=t	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-02.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=2.684	1	(2037+370,4+276,5)*0,001		

[RMS 1]
nz=23.1	0	23.1
np=1
wa=0
wb=0
il=62.0004

[RMS 703]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7377

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 688]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=16.104

[RMS 689]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=13.42

[RMS 587]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1472

[POZYCJA]
id=688
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0109-06	2	0109-06		1
mpn=_1211
na=Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą- beton B 30
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=0.894
jm=m3	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-03.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=0.894	1	0,4*0,3*1,45*2+0,4*0,35*(1,45+2,45)		

[RMS 1]
nz=0.419	0	0.419
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3746

[RMS 704]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9119

[RMS 4]
nz=1.8	0	1.8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 700]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0715

[POZYCJA]
id=689
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0109-07	2	0109-07		1
mpn=_1211
na=Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą beton B 30
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=14.861
jm=m3	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-03.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=6.809	1	(0,3*0,45)*(6,44+5,27+2,31)+1,87*0,3*2+0,576*0,35+5,726*0,35+2,03*0,35+2,509*0,35		
wo=6.999	1	0,3*0,55*(7,0+8,05+8,06)+(0,3*0,45+0,15*0,3)*(2,05*4+1,0*2)+(0,15*0,4)*(2,05*10+1,0*2)		
wo=1.053	1	0,25*0,25*2,8+0,2*0,25*(7,31+2,8+7,31+0,13)		

[RMS 1]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9444

[RMS 704]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=15.1582

[RMS 4]
nz=1.8	0	1.8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 700]
nz=0.076	0	0.076
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1294

[POZYCJA]
id=690
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0109-08	2	0109-08		1
mpn=_1211
na=Betonowanie płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą beton B 30
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=25.593
jm=m3	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-03.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=25.593	1	#p62*0,24		

[RMS 1]
nz=0.432	0	0.432
np=1
wa=0
wb=0
il=11.0562

[RMS 704]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=26.1049

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 700]
nz=0.082	0	0.082
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0986

