[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.2
pe=1
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	2	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR
nb=Wykonanie stanu surowego zamknietego ,wraz z pełnym wykonaniem pokrycia dachowego w budynku użyteczności publicznej
ab=Warszawa ul. Kolegiacka 3, dz. nrr ew. 60/2 z obrębu 1-05-51  
ni=MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, Dzielnica Wilanów
ai=Ul. Stanisława Kostki Potockiego 11, 02-958 Warszwawa
br=BUDOWLANA - STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
cpv=45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=Numeracja liczbami arabskimi	10
ap=0		.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Budynek w stanie surowym otwartym , konstrukcja żelbetowa słupowo płytowa 1310opis zgodnie z Opinią techniczną dotyczącą budynku biurowego z biblioteką publiczną przy ul. Kolegiackiej 3 , autorstwa prof.zw.dr hab. Inż. Kazimierza Szulborskiego , mgr inż. arch. Anny Majewskiej i mgr inż. Pawła Przybysza .1310Budynek zlokalizowany jest na działce nr 60/2 z obrębu 1-05-51  o powierzchni 3 416 m2 ,przedmiotowa inwestycja była budowana w  od 02.05.2002 do 29.04.2003 r. 1310Charakterystyczne parametry techniczne wg projektu budowlanego :1310- Kubatura 16 100 m3 1310- powierzchnia netto  5636,9 m2 1310- powierzchnia całkowita 6263,1 m2 1310- powierzchnia zabudowana 1299 m2 1310- maksymalna wysokość budynku 15 m 1310Konstrukcja budynku jest żelbetowa płytowo - słupowa z monolitycznymi i murowanymi ścianami usztywniającymi . Siatka osi konstrukcyjnych w części biurowej to 5,10 x 8,10 i 6,00x 8,10m .13101310131013101310Przedmiot opracowania 1310Przedmiotem opracowania jest montaż stolarki okiennej i drzwiowej z PCV1310131009Standard wykończenia13100909Ślusarka drzwiowa i okienna zewnętrzna 1310Okna i drzwi zewnętrzne PCV w okleinie drewnopodobnej "mahoń"w systemie Bruckmann  lub równorzędne ,okucia WINKHAUS lub równorzędne .1310Okna  zespolone trójszybowe z wewnętrznymi szprosami ,współczynnik przenikania ciepła U=0,8 W/m2k ,zastosowane wzmocnienia stalowe. Profil 5 komorowy . 1310131013101310

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=355.9658

[RMS ZEST 303]
ty=M
na=okna i drzwi balkonowe z tworzyw	0
id=1564999	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=220.13

[RMS ZEST 587]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=11.0065
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	34000

[RMS ZEST 53]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=13.2078

[RMS ZEST 298]
ty=M
na=pianka poliuretanowa	0
id=1470999	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=73.1909

[RMS ZEST 302]
ty=M
na=kotwy stalowe	0
id=1344499	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1156.304

[RMS ZEST 164]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 601]
ty=R
na=blacharze gr.II	0
id=022	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 557]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 11]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 591]
ty=R
na=dekarze gr.II	0
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 313]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 99]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych	0
id=220	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 521]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 295]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=242	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 159]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 396]
ty=R
na=posadzkarze gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 395]
ty=R
na=posadzkarze gr.III	0
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 63]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 467]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 314]
ty=R
na=stolarze gr.II	0
id=412	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 296]
ty=R
na=szklarze gr.III	0
id=423	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 469]
ty=R
na=tynkarze gr.II	0
id=461	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 468]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 577]
ty=R
na=tynkarze gr.II	0
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 466]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 491]
ty=R
na=zbrojarze gr.II	0
id=482	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 241]
ty=R
na=montażyści gr.II	0
id=612	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 240]
ty=R
na=montażyści gr.III	0
id=613	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 556]
ty=R
na=Demontaz instalacji elektrycznej	0
id=999	1
jm=kpl	090
ce=0
il=0

[RMS ZEST 26]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 4]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=OKNA  I  DRZWI
wa=0
kn=0	0	0
id=323
nu=1
cpv=45421000-4
wn=		

[POZYCJA]
id=324
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1022-07	0-19	1022-07		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - okno O1 i O31310Okna i drzwi zewnętrzne PCV w okleinie drewnopodobnej mahoń1310w systemie Bruckmann lub równorzędne, okucia Winkhaus lub równorzędne. Okna zespolone, trójszybowe z wewnętrznymi szprosami, współczynnik przenikania ciepła U=0,8 W/m2k, zastosowane wzmocnienia stalowe. Profil 5 komorowy.
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=128.88
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-08.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=128.88	1	128.88		

[RMS 1]
nz=1.56	0	1.56
np=1
wa=0
wb=0
il=201.0528

[RMS 302]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0
il=618.624

[RMS 298]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=42.5304

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 303]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=128.88

[RMS 587]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=6.444

[RMS 53]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=7.7328

[POZYCJA]
id=593
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1022-06	0-19	1022-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - okno O21310Okna i drzwi zewnętrzne PCV w okleinie drewnopodobnej mahoń1310w systemie Bruckmann lub równorzędne, okucia Winkhaus lub równorzędne. Okna zespolone, trójszybowe z wewnętrznymi szprosami, współczynnik przenikania ciepła U=0,8 W/m2k, zastosowane wzmocnienia stalowe. Profil 5 komorowy.
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=48.4
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-08.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=48.4	1	1,1*1,0*44	O2	

[RMS 1]
nz=1.74	0	1.74
np=1
wa=0
wb=0
il=84.216

[RMS 302]
nz=6.26	0	6.26
np=1
wa=0
wb=0
il=302.984

[RMS 298]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=16.456

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 303]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=48.4

[RMS 587]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.42

[RMS 53]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.904

[POZYCJA]
id=594
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1022-04	0-19	1022-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż okien stałych nieotwieranych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 - okno O41310Okna i drzwi zewnętrzne PCV w okleinie drewnopodobnej mahoń1310w systemie Bruckmann lub równorzędne, okucia Winkhaus lub równorzędne. Okna zespolone, trójszybowe z wewnętrznymi szprosami, współczynnik przenikania ciepła U=0,8 W/m2k, zastosowane wzmocnienia stalowe. Profil 5 komorowy.
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=6.4
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-08.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=6.4	1	1,0*3,2*2	O4	

[RMS 1]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0
il=11.648

[RMS 302]
nz=6.6	0	6.6
np=1
wa=0
wb=0
il=42.24

[RMS 298]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=2.176

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 303]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=6.4

[RMS 587]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[RMS 53]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.384

[POZYCJA]
id=595
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1022-12	0-19	1022-12		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż drzwi balkonowych z PCV bez obróbki obsadzenia - okno balkonowe OB11310Okna i drzwi zewnętrzne PCV w okleinie drewnopodobnej mahoń1310w systemie Bruckmann lub równorzędne, okucia Winkhaus lub równorzędne. Okna zespolone, trójszybowe z wewnętrznymi szprosami, współczynnik przenikania ciepła U=0,8 W/m2k, zastosowane wzmocnienia stalowe. Profil 5 komorowy.
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=7.2
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-08.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=7.2	1	1,8*2,0*2	OB1	

[RMS 1]
nz=1.62	0	1.62
np=1
wa=0
wb=0
il=11.664

[RMS 302]
nz=5.28	0	5.28
np=1
wa=0
wb=0
il=38.016

[RMS 298]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=2.376

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 303]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=7.2

[RMS 587]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 53]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.432

[POZYCJA]
id=596
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1022-12	0-19	1022-12		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż drzwi balkonowych z PCV bez obróbki obsadzenia - drzwi zewnętrzne DZ1, DZ2, DZ31310Okna i drzwi zewnętrzne PCV w okleinie drewnopodobnej mahoń1310w systemie Bruckmann lub równorzędne, okucia Winkhaus lub równorzędne. Okna zespolone, trójszybowe z wewnętrznymi szprosami, współczynnik przenikania ciepła U=0,8 W/m2k, zastosowane wzmocnienia stalowe. Profil 5 komorowy.
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=29.25
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-08.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=23.75	1	1,9*2,5*5	DZ1	
wo=2.75	1	1,1*2,5	DZ2	
wo=2.75	1	1,1*2,5	DZ3	

[RMS 1]
nz=1.62	0	1.62
np=1
wa=0
wb=0
il=47.385

[RMS 302]
nz=5.28	0	5.28
np=1
wa=0
wb=0
il=154.44

[RMS 298]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=9.6525

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 303]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=29.25

[RMS 587]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4625

[RMS 53]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.755

