**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Dla zamówienia publicznego :

**Dostawa i montaż szafek do szatni Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie w Dzielnicy Wilanów .**

CPV 39141300-5 szafy

1. **Zakres :**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 413 szt. szafek do szatni Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 , w tym 22 szt. szafek pojedynczych jednopoziomowych, 10 szt. pojedynczych dwupoziomowych, 283 szafek podwójnych jednopoziomowych , 98 szt. szafek podwójnych dwupoziomowych, - z tolerancją +/-1,5 cm dla każdego rodzaju szafek.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Opis** | **Wymiary szafek bez nóżek**(głęb. x szer. x wys.) | **Ilość** |
| Szafki pojedyncze jednopoziomowe | 50x30x180 cm | 22 szt. |
| Szafki pojedyncze dwupoziomowe | 50x30x180 cm | 10 szt. |
| Szafki podwójne jednopoziomowe | 50x60x180 cm | 283 szt. |
| Szafki podwójne dwupoziomowe | 50x60x180 cm | 98 szt. |
| Uwaga - Tolerancja wymiarów szafek +/- 1,5 cm |

Szafki powinny być na nóżkach metalowych ocynkowanych, pomalowanych proszkowo w kolorze szafek - co zapewni odporność na korozję. Wysokość nóżek 14 cm +/- 2cm. W każdym schowku wszystkich szafek musi znaleźć się drążek z tworzywa sztucznego ( z trzema haczykami ) na ubrania. Szafki powinny posiadać system wentylacji wewnętrznej umożliwiający wietrzenie przedmiotów przechowywanych w szafce. Wszystkie szafki powinny być wykonane z blachy o gr. 0,8- 1,0 mm pomalowanej proszkowo z powłoką o wysokiej odporności ogniowej i korozyjnej, zaopatrzone w zamki cylindryczne szt.1 . Każda szafka wyposażona w komplet kluczy( ponumerowanych) składający się z 2 szt. Klucz matka- komplet 2 szt. Wokół zamka osłona z tworzywa sztucznego oraz szyld (tworzywo sztuczne) z numerem. Zamawiający wymaga wykonania numeracji szafek od nr 1 do 1000. Zamek w systemie klucza matki. Kolorystyka szafek - drzwiczki szafek w jaskrawym kolorze pomarańczowym i białym , w szafkach dwupoziomowych „w rysunku szachownicy” (biel i pomarańcz ). Obudowy szafek w kolorze szarym – bardzo jasno grafitowym. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją umowy.

Szafki muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, posiadać stosowne certyfikaty, atesty, dopuszczenie do sprzedaży i używania na terenie kraju oraz posiadać oznakowanie wyrobu przez producenta symbolem Europejskiej Zgodności CE. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny szafek. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres **24 miesięcy**, która obowiązywać będzie od pierwszego dnia po dacie dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu niniejszej umowy bez zastrzeżeń, chyba że gwarancja producenta jest dłuższa, to obowiązuje gwarancja udzielona przez producenta. Zakres zamówienia obejmuje zakup szafek oraz ich oznakowanie wraz z ich dostarczeniem do Zamawiającego, rozładunkiem, wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego lub przedstawiciela szkoły oraz montaż. Przez montaż należy rozumieć instalację kompletnych i gotowych do użycia szafek z uwzględnieniem ich dostarczenia do pomieszczeń, w których będą użytkowane lub montaż do elementów znajdujących się w tych pomieszczeniach. Montaż będzie polegał w szczególności na wypoziomowaniu, ustawieniu szafek na nóżkach, zestawieniu i zablokowaniu poszczególnych szafek w większe moduły.

1. **Warunki umowy**

Cena obejmuje dostawę i montaż zamówionych szafek. Prace należy wykonać rzetelnie z punktu widzenia celu, jakiemu mają służyć. W ramach umowy Wykonawca poniesie koszt wywozu powstałych podczas prac odpadów i ich utylizacji.

Wniesienie szafek we wskazane miejsce, ustawienie i montaż prowadzić powinny osoby z odpowiednim przygotowaniem zawodowym z zachowaniem zasad BHP.

1. **Warunki realizacji zamówienia**

Na miejsce dostawy nie ma możliwości dojechania TIR-em. Możliwość podjechania bezpośrednio pod szkołę zależy od rodzaju samochodu dostawczego. Ocena odległości pozostaje w gestii Wykonawcy zamówienia. W razie wątpliwości powinna być wykonana wizja lokalna terenu. Szafki montowane będą na poziomie sutereny, do której jest dostęp bezpośrednio z dworu. W gestii Wykonawcy jest zaplanowanie transz dostaw. Zamawiający nie reguluje powyższej kwestii. Termin pierwszej dostawy należy ustalić z Użytkownikiem. Nie może być późniejszy niż 28.09.2017r. Wcześniejsze dostawy uzależnione są od terminu zakończenia remontu szatni.

1. **Termin dostawy i montażu : od 28.09.2017 r. do 20.10.2017 r.**

Wykonawca dostarczy i zamontuje przedmiot Zamówienia do 20 października 2017 r. w miejsce wskazane przez Zamawiającego . Wykonawca zgłosi Zamawiającemu fakt dostawy na 2 dni przed planowanym dostarczeniem przedmiotu Zamówienia .

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu i miejsca dostawy w przypadku uzależnionym od terminu remontu szatni Zespołu Szkól nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30